Инструкция по настройке режима COM

1. Отсканировать штрихкод “Enter Setting Mode” (11 страница мануала)
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[bookmark: _GoBack]2. Отсканировать штрихкод «Bluetooth SPP Mode» (13 страница мануала)
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3. Отсканировать штрихкод “Exit Setting Mode” (13 страница мануала)
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4. Найти в устройствах “BarCode Scanner SPP”
Выберите правильный COM-порт для подключения.
Проверьте свой диспетчер устройств, найдите 2 или более COM-портов, вы должны выбрать один из них, чтобы подтвердить подключение. (При успешном подключении индикатор сканера будет
синий)
5. Ниже детали по настройке:
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